**МОРАЧЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7.08.2017г. №25

 с. Морачево

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения в местах

общественного пользования

населенных пунктов

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Морачевского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1.Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения пожаров для индивидуальных жилых домов на территории Морачевского сельского поселения.

 2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Морачевского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Жирятинского района.

Глава сельской администрации В.И. Хатюшин

УТВЕРДЕНО

Постановлением Морачевской

сельской администрации

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г. №\_\_\_\_\_\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Морачевского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование средства пожаротушения** | **количество** |
| 1. | Огнетушители:Воздушно-пенные (ОВП)Вместимость 10 литровпорошковые (ОП)вместимостью, л/массойогнетушащего состава,килограммов10/9Или5/4 | 2+1++2+ |
| 2. | Лом  | 1 |
| 3. | Багор  | 1 |
| 4. | Ведро  | 1-2 |
| 5. | Вилы  | 1 |
| 6. | Лопата штыковая | 1 |
| 7. | Лопата совковая | 1 |

Примечание. Знаком «++» обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком «+» - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании.

 \*Выбор огнетушителя следует производить в зависимости от его огнетушащей способности, предельной площади, а так же класса пожара, горючих веществ и материалов. Класс А - пожары твердых материалов, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина). При выборе огнетушителя следует учитывать климатические условия. При тушении пожаров класса А огнетушители должны иметь заряды – порошок АВС (Е). расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м огнетушитель на водной основе в зимнее время должен храниться в теплом помещении.

 \*Количество ведер определяется объемом и площадью помещения

 \*Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов (сено, солома);

 \*При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах – не должно препятствовать эвакуации людей.